மனித மூளை போன்ற சிப்: ஐ. பி. எம். சாதனை


அறிவாற்றல் உடைய கணினி தொழிநுட்ப துறையில் புதிய பரிணாம வளர்ச்சியாக மனித மூளையின் செயல்பாடுகளை ஒத்த முன்மாதிரி &#39;சிபி&#39; யை உருவாக்கியுள்ளதாக ஐ. பி. எம். நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. இந்த &#39;சிப்&#39; மனிதர்களின் மூளையைப் போல நினைவுகளை செயல்முறைப்படுத்தக்கூடிய வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 
சூழலை உணர்தல், இலக்குகளைத் தெரிந்துகொள்ளுதல், சுற்றுவட்டாரத்துடன் தொடர்புகொள்ளுதல், சிக்கலான தரவுகளை உணர்ந்து கொண்டு சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு சரியான பதிலை வழங்குதல் ஆகியவை இந்த சிப்பின் முக்கிய நோக்கம் என ஐ. பி. எம். தெரிவித்துள்ளது. இதனை உருவாக்க 100 ஆராய்ச்சியாளர்கள் சுமார் 6 வருடங்களாக பணியாற்றியதாக அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. 
இதற்காக ஐக்கிய அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் பாதுகாப்பு மேம்பாட்டு ஆராய்ச்சித் திட்டங்களுக்கான முகவர் நிலையம் சுமார் 41 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் வரை நிதி உதவியளித்துள்ளது. ஐ. பி. எம். அமைப்பும் இதற்கு நிதி உதவியளித்துள்ளதாகவும் தகவல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

கன்டக்ற் லென்ஸ் நேரடியாகக் கண்ணில் பொருத்தப்பட்டாலும் விழியுடன் தொடர்பு இருக்காது. விழியின் மேலுள்ள திரவத்தின் மிது மிதப்பது போல் அமைக்கப்படும்.
கன்டக்ற் லென்ஸ்கள் இரு வகைப்படும். அவை கர்னியல் மற்றும் ஹாப்டிக் லென்ஸ்.
பார்வைக் கோளாறுகள் கன்டக்ற் லென்ஸ் மூலம் நிவர்த்தி செய்யப்படுகின்றன. &#39;அனிசொ மெட்ரோபியா&#39; என்பது இரு கண்களின் ஒளிச்சிதறலும் வேறுபட்டிருப்பதாகும். அப்படிப்பட்ட நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு பக்கம் குழிந்த மற்றொரு பக்கம் குவிந்த லென்ஸ் வைக்க்பபட வேண்டும்.
இந்த நோயாளிகள் மூக்குக் கண்ணாடி அணிந்தால் வேறு திசையில் பார்க்க வேண்டும். கன்ட்க்ற் லென்ஸ் அணிந்தால் இந்தக் குறை இருக்காது. &#39;கார்னியா&#39;வுக்கு ஒட்சிசன் தேவைப்படுகிறது. 
இது கண்ணீரில் உள்ள காற்றின் மூலம் கிடைக்கிறது. ஆனால் கன்ட்க்ற் லென்ஸ் அணிபவர்களின் கண்களுக்கு கன்டக்ற் லென்ஸ் மூலம் ஏற்படுத்தப்படும் தடையால் ஒட்சிசன் கிடைப்பதில்லை. இந்நிலை &#39;ஹைபாக்சிக்&#39; எனப்படும்.
இந்த நிலை, கான்டக்ற் லென்ஸ் அணிபவர்கள் பழக்கப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டிய நிலையாகும். &#39;ஹைபர் தைரொய்ட்&#39; நோய் உள்ளவர்களுக்கு இந்த நிலை பழகிக் கொள்ள கடினமாயிருக்கும். பழகும்வரை சிறிது எரிச்சலும் அரிப்பும் தோன்றவே செய்யும்.
மிக மெல்லிய கன்டக்ற் லென்ஸ்கள் 1970 ஆம் ஆண்டில் செய்யப்பட்டன. அவை பொலி ஹைட்ராக்ஸி எதில் மெதாக்ரிலேட் எனும் பொருளால் செய்யப்படும் லென்ஸ்கள், இவை கடினமான &#39;லென்ஸ்கள் போல உழைப்பதில்லை. 
தவிர ஒவ்வொரு முறை பொருத்தும்போதும் கொதிநீரில் கிருமி நீக்கம் செய்ய வேண்டும். எனவே இந்த வகை லென்ஸ்களை பொறுத்தவரை ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
